**CYKLICKÁ ÚDRŽBA VODNÍ NÁDRŽE SNĚŽNÉ**

**a) Údržba porostů a pozemků**

* **provádění základní drobné údržby na VD** – čištění, ošetřování, mazání pohyblivých částí ekologickým tukem, udržování pohyblivých částí spodních výpustí v provozuschopném stavu, úklid sněhu z manipulační lávky,
* minimálně 2 x ročně provádět úklid kolem celého VD – odstranění znečištění a odpadků, které bude likvidovat na svoje náklady dle platné legislativy,
* 2 x ročně provádět sečení travního porostu s jeho úklidem mimo VD,
* na vzdušním i návodním líci hráze odstraňovat náletové dřeviny – 2 x ročně,
* čištění manipulačních objektů, šachet a odvodňovacích příkopů,
* odstraňování a likvidace předmětů a hmot zachycených či naplavených na VD a nakládat s tímto odpadem v souladu se zákonem o odpadech.

**b) Manipulace na vodním díle**

* **manipulace na vodním díle** v souladu se schváleným MPŘ, při zvýšených vodních stavech zajišťovat četnější sledování VD,
* manipulaci na vodním díle za účelem slovení rybí obsádky provádí uživatel, tak aby nedošlo ke škodám na pozemcích v údolní nivě vodního toku pod vodním dílem (např. zaplavování zemědělských pozemků)
* plánované vypouštění nádrže bude v souladu s manipulačním řádem